LISA MODEL DESCRIPTION FORMAT 5.0
=================================
Design:   Modele pour ADC0804
Doc. no.: 1
Revision: 100
Author:   Julien Guéritte
Created:  09/01/99
Modified: 14/09/02

*PROPERTIES,0    

*MODELDEFS,0    

*PARTLIST,20   
ACS1,AVS,V(A)-V(B),PRIMITIVE=ANALOGUE
ADC1,ADC_8,ADC_8,MODDLL=DATAC,MODE=UNSIGNED,PRIMITIVE=PASSIVE,TDHLCD=0,TDHZOD=0,TDLHCD=0,TDLZOD=0,TDZHOE=0,TDZLOE=0
AVS1,AVS,"2.0*V(A,B)",PRIMITIVE=ANALOGUE
CLOCK#0055,DIGITAL!,,CLOCK=<CLOCK>,INIT=0,PRIMITIVE=DIGITAL
G3D544688,VDC!,2.5,HIDDENPROPS=TRUE,MANUALEDITS=FALSE,PRIMITIVE=PROBE
M3D544688,VPROBE,R1(1),PRIMITIVE=PROBE
R1,RESISTOR,100M,PRIMITIVE=PASSIVE
U1,DTFF,DTFF,PRIMITIVE=DIGITAL
U2,COUNTER_8,COUNTER_8,PRIMITIVE=DIGITAL
U3,LATCH_8,LATCH_8,PRIMITIVE=DIGITAL
U4,DTFF,DTFF,PRIMITIVE=DIGITAL
U5,AND_2,AND_2,PRIMITIVE=DIGITAL
U6,BUFFER_4,BUFFER_4,PRIMITIVE=DIGITAL
U7,AND_7,AND_7,PRIMITIVE=DIGITAL
U8,AND_2,AND_2,PRIMITIVE=DIGITAL
U9,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U10,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U12,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U13,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U14,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL

*NETLIST,61   
#00000,2
ADC1,IP,VIN
ACS1,PS,+

#00001,2
ADC1,IP,VREF+
AVS1,PS,+

#00002,2
ADC1,IP,CLK
U12,OP,Q

#00003,3
ADC1,IP,HOLD
U6,IO,B1
U14,IP,D

#00004,2
ADC1,OP,D0
U3,IP,D0

#00005,2
ADC1,OP,D1
U3,IP,D1

#00006,2
ADC1,OP,D2
U3,IP,D2

#00007,2
ADC1,OP,D3
U3,IP,D3

#00008,2
ADC1,OP,D4
U3,IP,D4

#00009,2
ADC1,OP,D5
U3,IP,D5

#00010,2
ADC1,OP,D6
U3,IP,D6

#00011,2
ADC1,OP,D7
U3,IP,D7

#00012,2
U2,OP,Q0
U7,IP,D0

#00013,2
U2,OP,Q1
U7,IP,D1

#00014,2
U2,OP,Q2
U7,IP,D2

#00015,2
U2,OP,Q3
U7,IP,D3

#00016,1
U2,OP,MIN

#00017,1
U2,OP,MAX

#00018,1
U2,OP,RCO

#00019,2
U2,OP,Q4
U7,IP,D4

#00020,2
U2,OP,Q5
U7,IP,D5

#00021,1
U2,OP,Q6

#00022,1
U2,OP,Q7

#00023,2
U6,IO,B0
U13,IP,D

#00024,1
U6,IO,A2

#00025,1
U6,IO,B2

#00026,1
U6,IO,A3

#00027,1
U6,IO,B3

#00028,1
U1,IP,CLK

#00029,1
U1,IP,D

#00030,2
U1,OP,Q
U8,IP,D1

#00031,1
U1,OP,!Q

#00032,3
U1,IP,SET
U12,IP,D
U7,OP,Q

#00033,1
U4,IP,CLK

#00034,1
U4,IP,D

#00035,2
U4,OP,Q
U8,IP,D0

#00036,1
U4,OP,!Q

#00037,2
U4,IP,RESET
U5,OP,Q

#00038,3
U8,OP,Q
U5,IP,D0
U9,IP,D

#00039,3
G3D544688,OP,*
M3D544688,IP,*
R1,PS,1

$RD,2
$RD,GT
U6,IO,A0

$WR,2
$WR,GT
U6,IO,A1

VIN+,2
VIN+,GT
ACS1,PS,A

DB7(MSB),2
DB7(MSB),GT
U3,OP,Q7

DB6,2
DB6,GT
U3,OP,Q6

DB5,2
DB5,GT
U3,OP,Q5

DB4,2
DB4,GT
U3,OP,Q4

DB3,2
DB3,GT
U3,OP,Q3

DB2,2
DB2,GT
U3,OP,Q2

DB1,2
DB1,GT
U3,OP,Q1

DB0(LSB),2
DB0(LSB),GT
U3,OP,Q0

$CS,2
$CS,GT
U10,IP,D

CLK IN,3
CLK IN,GT
U2,IP,UCLK
CLOCK#0055,PS,*

WR,5
WR,LBL
U2,IP,RESET
U1,IP,RESET
U14,OP,Q
U4,IP,SET

$INTR,2
$INTR,GT
U9,OP,Q

CS,4
CS,LBL
U3,IP,OE
U10,OP,Q
U6,IP,OE

RD,4
RD,LBL
U3,IP,CLK
U5,IP,D1
U13,OP,Q

VCC,7
VCC,PR
U7,IP,D6
U6,IP,ATOB
U3,IP,EN
U2,IP,OE
U2,IP,CE
ADC1,IP,OE

VREF/2,3
VREF/2,GT
R1,PS,2
AVS1,PS,A

VIN-,2
VIN-,GT
ACS1,PS,B

GND,19
GND,PR
A GND,GT
D GND,GT
ACS1,PS,-
AVS1,PS,-
AVS1,PS,B
U3,PS,RESET
U2,IP,D0
U2,IP,D6
U2,IP,D7
U2,IP,DCLK
U2,IP,CNTUP
U2,IP,LOAD
U2,IP,D5
U2,IP,D4
U2,IP,D3
U2,IP,D2
U2,IP,D1
ADC1,IP,VREF-

*GATES,0    

