LISA MODEL DESCRIPTION FORMAT 6.0
=================================
Design:   C:\Program Files\Labcenter Electronics\3RD PARTY LIBS_MODELS\VSM.LIBS SAMPLES\74 models tests\74XX925\74XX925.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  18/06/03
Modified: 30/07/03

*PROPERTIES,0    

*MODELDEFS,12   
8051 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VDD,V-=VSS,FLOAT=HIGH
CMOS : RHI=100,RLO=100,TRISE=1u,TFALL=1u,V+=VDD,V-=VSS
HC11 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS
NMOS : RHI=100,RLO=10,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND
PIC : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS
PLD : RHI=20,RLO=20, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
TTL : RHI=50, RLO=5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
TTLC : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND
TTLHC : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND
TTLHCT : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND
TTLLS : RHI=100, RLO=10,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=12k,RNEG=50k, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
TTLS : RHI=25, RLO=2.5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,TRISE=0.5n,TFALL=0.5n, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH

*PARTLIST,75   
U1_#P,POWER,TTLC,PACKAGE=DIL16,PRIMITIVE=POWER,RCOFREQ=1KHz
U1_CLOCK#0042,DIGITAL!,,CLOCK=1KHz,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U1,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U1_U2,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U1_U3,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U1_U4,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U1_U5,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U6,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U7,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U8,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U9,DECODER_4_7,DECODER_4_7,ALL=LOW,PRIMITIVE=DIGITAL,TYPE=7B
U1_U10,DECODER_2_4,DECODER_2_4,ALL=LOW,PRIMITIVE=DIGITAL,TYPE=BINARY
U1_U12,COUNTER_4,COUNTER_4,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=4
U1_U13,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U14,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U15,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U1_U16,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_#P,POWER,,MODEL=TTLC,PACKAGE=DIL16,PRIMITIVE=POWER,RCOFREQ=1KHz
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,7SEG-MPX4-CC,,INVERT="1,2,3,4",MODDLL=LEDMPX,PRIMITIVE=DIGITAL,TTRIGMIN=1ms
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,7SEG-MPX4-CC,,INVERT="1,2,3,4",MODDLL=LEDMPX,PRIMITIVE=DIGITAL,TTRIGMIN=1ms
G3F25C3BC,DIGITAL!,U1(CLK),COUNT=-1,HIDDENPROPS=TRUE,INIT=LOW,MANUALEDITS=FALSE,PRIMITIVE=PROBE,START=0.00,WIDTH=0.001
G3F25F367,DIGITAL!,U6(CLK),COUNT=-1,HIDDENPROPS=TRUE,INIT=LOW,MANUALEDITS=FALSE,PRIMITIVE=PROBE,START=0.00,WIDTH=0.05
U6_LOGICSTATE#015A,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=0
U6_LOGICSTATE#0159,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=1
U6_LOGICSTATE#0162,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=1
U6_LOGICSTATE#0163,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=0
M3F25C3BC,VPROBE,U1(CLK),PRIMITIVE=PROBE
M3F25F367,VPROBE,U6(CLK),PRIMITIVE=PROBE
U6_U1_#P,POWER,TTLC,PRIMITIVE=POWER,RCOFREQ=1KHz
U6_U1_CLOCK#0042,DIGITAL!,,CLOCK=1KHz,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U1,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U6_U1_U2,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U6_U1_U3,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U6_U1_U4,COUNTER_4,COUNTER_4,ALOAD=1,ARESET=1,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=10,USEDIR=0
U6_U1_U5,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U6,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U7,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U8,LATCH_4,LATCH_4,EDGE=0,INIT=0,INVERT=LATCH,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U9,DECODER_4_7,DECODER_4_7,ALL=LOW,PRIMITIVE=DIGITAL,TYPE=7B
U6_U1_U10,DECODER_2_4,DECODER_2_4,ALL=LOW,PRIMITIVE=DIGITAL,TYPE=BINARY
U6_U1_U12,COUNTER_4,COUNTER_4,LOWER=0,PRIMITIVE=DIGITAL,RESET=0,UPPER=4
U6_U1_U13,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U14,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U15,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U1_U16,BUFFER,BUFFER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U2,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U3,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U4,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U5,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U6,74C925,74C925,ITFMOD=TTLC,MODFILE=74XX925.MDF,RCOFREQ=1KHz
U6_U6_#P,POWER,TTLC,PRIMITIVE=POWER,RCOFREQ=1KHz
U6_U7,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U8,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U9,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U10,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6_U6_#P,POWER,TTLC,PRIMITIVE=POWER,RCOFREQ=1KHz
7SEG-MPX4-CC#015D,7SEG-MPX4-CC,,INVERT="1,2,3,4",MODDLL=LEDMPX,PRIMITIVE=DIGITAL,TTRIGMIN=1ms
7SEG-MPX4-CC#0154,7SEG-MPX4-CC,,INVERT="1,2,3,4",MODDLL=LEDMPX,PRIMITIVE=DIGITAL,TTRIGMIN=1ms
G3F25C3BC,DIGITAL!,U1(CLK),COUNT=-1,HIDDENPROPS=TRUE,INIT=LOW,MANUALEDITS=FALSE,PRIMITIVE=PROBE,START=0.00,WIDTH=0.001
G3F25F367,DIGITAL!,U6(CLK),COUNT=-1,HIDDENPROPS=TRUE,INIT=LOW,MANUALEDITS=FALSE,PRIMITIVE=PROBE,START=0.00,WIDTH=0.05
LOGICSTATE#015A,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=0
LOGICSTATE#0159,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=1
LOGICSTATE#0162,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=1
LOGICSTATE#0163,RTDSTATE,,PRIMITIVE=DIGITAL,STATE=0
M3F25C3BC,VPROBE,U1(CLK),PRIMITIVE=PROBE
M3F25F367,VPROBE,U6(CLK),PRIMITIVE=PROBE
U2,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U3,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U4,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U5,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U6,74C925,74C925,ITFMOD=TTLC,MODFILE=74XX925.MDF,RCOFREQ=1KHz
U7,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U8,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U9,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL
U10,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL

*NETLIST,180  
#00000,2
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,1
U2,OP,Q

#00001,2
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,2
U3,OP,Q

#00002,2
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,3
U4,OP,Q

#00003,2
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,4
U5,OP,Q

#00004,1
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,H

#00005,2
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,1
U7,OP,Q

#00006,2
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,2
U8,OP,Q

#00007,2
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,3
U9,OP,Q

#00008,2
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,4
U10,OP,Q

#00009,1
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,H

#00010,2
U1_U1,OP,Q0
U1_U8,IP,D0

#00011,2
U1_U1,OP,Q1
U1_U8,IP,D1

#00012,2
U1_U1,OP,Q2
U1_U8,IP,D2

#00013,2
U1_U1,OP,Q3
U1_U8,IP,D3

#00014,1
U1_U1,IP,DCLK

#00015,3
U1_U1,IP,LOAD
U1_U2,IP,UCLK
U1_U1,OP,MAX

#00016,1
U1_U1,OP,MIN

#00017,1
U1_U1,IP,CNTUP

#00018,1
U1_U1,OP,RCO

#00019,2
U1_U2,OP,Q0
U1_U7,IP,D0

#00020,2
U1_U2,OP,Q1
U1_U7,IP,D1

#00021,2
U1_U2,OP,Q2
U1_U7,IP,D2

#00022,2
U1_U2,OP,Q3
U1_U7,IP,D3

#00023,1
U1_U2,IP,DCLK

#00024,3
U1_U2,IP,LOAD
U1_U3,IP,UCLK
U1_U2,OP,MAX

#00025,1
U1_U2,OP,MIN

#00026,1
U1_U2,IP,CNTUP

#00027,1
U1_U2,OP,RCO

#00028,2
U1_U3,OP,Q0
U1_U6,IP,D0

#00029,2
U1_U3,OP,Q1
U1_U6,IP,D1

#00030,2
U1_U3,OP,Q2
U1_U6,IP,D2

#00031,2
U1_U3,OP,Q3
U1_U6,IP,D3

#00032,1
U1_U3,IP,DCLK

#00033,3
U1_U3,IP,LOAD
U1_U4,IP,UCLK
U1_U3,OP,MAX

#00034,1
U1_U3,OP,MIN

#00035,1
U1_U3,IP,CNTUP

#00036,1
U1_U3,OP,RCO

#00037,2
U1_U4,OP,Q0
U1_U5,IP,D0

#00038,2
U1_U4,OP,Q1
U1_U5,IP,D1

#00039,2
U1_U4,OP,Q2
U1_U5,IP,D2

#00040,2
U1_U4,OP,Q3
U1_U5,IP,D3

#00041,1
U1_U4,IP,DCLK

#00042,2
U1_U4,IP,LOAD
U1_U4,OP,MAX

#00043,1
U1_U4,OP,MIN

#00044,1
U1_U4,IP,CNTUP

#00045,1
U1_U4,OP,RCO

#00046,2
U1_U10,IP,D0
U1_U12,OP,Q0

#00047,2
U1_U10,IP,D1
U1_U12,OP,Q1

#00048,1
U1_U12,IP,D0

#00049,1
U1_U12,IP,D1

#00050,1
U1_U12,IP,D2

#00051,1
U1_U12,IP,D3

#00052,1
U1_U12,OP,Q2

#00053,1
U1_U12,OP,Q3

#00054,2
U1_U12,IP,UCLK
U1_CLOCK#0042,OP,*

#00055,1
U1_U12,IP,DCLK

#00056,1
U1_U12,OP,MIN

#00057,1
U1_U12,OP,MAX

#00058,1
U1_U12,IP,CNTUP

#00059,1
U1_U12,OP,RCO

#00060,2
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,1
U6_U2,OP,Q

#00061,2
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,2
U6_U3,OP,Q

#00062,2
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,3
U6_U4,OP,Q

#00063,2
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,4
U6_U5,OP,Q

#00064,1
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,H

#00065,2
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,1
U6_U7,OP,Q

#00066,2
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,2
U6_U8,OP,Q

#00067,2
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,3
U6_U9,OP,Q

#00068,2
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,4
U6_U10,OP,Q

#00069,1
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,H

#00070,2
U6_U1_U1,OP,Q0
U6_U1_U8,IP,D0

#00071,2
U6_U1_U1,OP,Q1
U6_U1_U8,IP,D1

#00072,2
U6_U1_U1,OP,Q2
U6_U1_U8,IP,D2

#00073,2
U6_U1_U1,OP,Q3
U6_U1_U8,IP,D3

#00074,1
U6_U1_U1,IP,DCLK

#00075,3
U6_U1_U1,IP,LOAD
U6_U1_U2,IP,UCLK
U6_U1_U1,OP,MAX

#00076,1
U6_U1_U1,OP,MIN

#00077,1
U6_U1_U1,IP,CNTUP

#00078,1
U6_U1_U1,OP,RCO

#00079,2
U6_U1_U2,OP,Q0
U6_U1_U7,IP,D0

#00080,2
U6_U1_U2,OP,Q1
U6_U1_U7,IP,D1

#00081,2
U6_U1_U2,OP,Q2
U6_U1_U7,IP,D2

#00082,2
U6_U1_U2,OP,Q3
U6_U1_U7,IP,D3

#00083,1
U6_U1_U2,IP,DCLK

#00084,3
U6_U1_U2,IP,LOAD
U6_U1_U3,IP,UCLK
U6_U1_U2,OP,MAX

#00085,1
U6_U1_U2,OP,MIN

#00086,1
U6_U1_U2,IP,CNTUP

#00087,1
U6_U1_U2,OP,RCO

#00088,2
U6_U1_U3,OP,Q0
U6_U1_U6,IP,D0

#00089,2
U6_U1_U3,OP,Q1
U6_U1_U6,IP,D1

#00090,2
U6_U1_U3,OP,Q2
U6_U1_U6,IP,D2

#00091,2
U6_U1_U3,OP,Q3
U6_U1_U6,IP,D3

#00092,1
U6_U1_U3,IP,DCLK

#00093,3
U6_U1_U3,IP,LOAD
U6_U1_U4,IP,UCLK
U6_U1_U3,OP,MAX

#00094,1
U6_U1_U3,OP,MIN

#00095,1
U6_U1_U3,IP,CNTUP

#00096,1
U6_U1_U3,OP,RCO

#00097,2
U6_U1_U4,OP,Q0
U6_U1_U5,IP,D0

#00098,2
U6_U1_U4,OP,Q1
U6_U1_U5,IP,D1

#00099,2
U6_U1_U4,OP,Q2
U6_U1_U5,IP,D2

#00100,2
U6_U1_U4,OP,Q3
U6_U1_U5,IP,D3

#00101,1
U6_U1_U4,IP,DCLK

#00102,2
U6_U1_U4,IP,LOAD
U6_U1_U4,OP,MAX

#00103,1
U6_U1_U4,OP,MIN

#00104,1
U6_U1_U4,IP,CNTUP

#00105,1
U6_U1_U4,OP,RCO

#00106,2
U6_U1_U10,IP,D0
U6_U1_U12,OP,Q0

#00107,2
U6_U1_U10,IP,D1
U6_U1_U12,OP,Q1

#00108,1
U6_U1_U12,IP,D0

#00109,1
U6_U1_U12,IP,D1

#00110,1
U6_U1_U12,IP,D2

#00111,1
U6_U1_U12,IP,D3

#00112,1
U6_U1_U12,OP,Q2

#00113,1
U6_U1_U12,OP,Q3

#00114,2
U6_U1_U12,IP,UCLK
U6_U1_CLOCK#0042,OP,*

#00115,1
U6_U1_U12,IP,DCLK

#00116,1
U6_U1_U12,OP,MIN

#00117,1
U6_U1_U12,OP,MAX

#00118,1
U6_U1_U12,IP,CNTUP

#00119,1
U6_U1_U12,OP,RCO

#00120,3
U6_U1_U1,IP,UCLK
G3F25C3BC,OP,*
M3F25C3BC,IP,*

#00121,9
U6_U1_U1,IP,RESET
U6_U1_U2,IP,RESET
U6_U1_U3,IP,RESET
U6_U1_U6,PS,RESET
U6_U1_U8,PS,RESET
U6_U1_U7,PS,RESET
U6_U1_U5,PS,RESET
U6_U1_U4,IP,RESET
U6_LOGICSTATE#015A,OP,Q0

#00122,9
U6_U1_U5,IP,CLK
U6_U1_U6,IP,CLK
U6_U1_U7,IP,CLK
U6_U1_U8,IP,CLK
U6_U1_U8,IP,EN
U6_U1_U7,IP,EN
U6_U1_U6,IP,EN
U6_U1_U5,IP,EN
U6_LOGICSTATE#0159,OP,Q0

#00123,2
U6_U1_U9,OP,Q0
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,A

#00124,2
U6_U1_U9,OP,Q1
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,B

#00125,2
U6_U1_U9,OP,Q3
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,D

#00126,2
U6_U1_U9,OP,Q4
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,E

#00127,2
U6_U1_U9,OP,Q5
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,F

#00128,2
U6_U1_U9,OP,Q6
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,G

#00129,2
U6_U1_U9,OP,Q2
U6_7SEG-MPX4-CC#0154,IP,C

#00130,2
U6_U1_U13,OP,Q
U6_U2,IP,D

#00131,2
U6_U1_U14,OP,Q
U6_U3,IP,D

#00132,2
U6_U1_U15,OP,Q
U6_U4,IP,D

#00133,2
U6_U1_U16,OP,Q
U6_U5,IP,D

#00134,3
U1_U1,IP,UCLK
G3F25C3BC,OP,*
M3F25C3BC,IP,*

#00135,9
U1_U1,IP,RESET
U1_U2,IP,RESET
U1_U3,IP,RESET
U1_U6,PS,RESET
U1_U8,PS,RESET
U1_U7,PS,RESET
U1_U5,PS,RESET
U1_U4,IP,RESET
LOGICSTATE#015A,OP,Q0

#00136,9
U1_U5,IP,CLK
U1_U6,IP,CLK
U1_U7,IP,CLK
U1_U8,IP,CLK
U1_U8,IP,EN
U1_U7,IP,EN
U1_U6,IP,EN
U1_U5,IP,EN
LOGICSTATE#0159,OP,Q0

U1_A1,6
U1_A1,LBL
U1_U9,IP,D0
U1_U8,OP,Q0
U1_U7,OP,Q0
U1_U6,OP,Q0
U1_U5,OP,Q0

U1_B1,6
U1_B1,LBL
U1_U9,IP,D1
U1_U8,OP,Q1
U1_U7,OP,Q1
U1_U6,OP,Q1
U1_U5,OP,Q1

#00137,2
U1_U9,OP,Q0
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,A

#00138,2
U1_U9,OP,Q1
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,B

#00139,2
U1_U9,OP,Q3
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,D

#00140,2
U1_U9,OP,Q4
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,E

#00141,2
U1_U9,OP,Q5
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,F

#00142,2
U1_U9,OP,Q6
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,G

#00143,2
U1_U9,OP,Q2
7SEG-MPX4-CC#0154,IP,C

U1_C1,6
U1_C1,LBL
U1_U9,IP,D2
U1_U8,OP,Q2
U1_U7,OP,Q2
U1_U6,OP,Q2
U1_U5,OP,Q2

U1_D1,6
U1_D1,LBL
U1_U9,IP,D3
U1_U8,OP,Q3
U1_U7,OP,Q3
U1_U6,OP,Q3
U1_U5,OP,Q3

U1_AEN,4
U1_AEN,LBL
U1_U10,OP,Q0
U1_U13,IP,D
U1_U5,IP,OE

U1_BEN,4
U1_BEN,LBL
U1_U10,OP,Q1
U1_U14,IP,D
U1_U6,IP,OE

U1_DEN,4
U1_DEN,LBL
U1_U10,OP,Q3
U1_U16,IP,D
U1_U8,IP,OE

U1_CEN,4
U1_CEN,LBL
U1_U10,OP,Q2
U1_U15,IP,D
U1_U7,IP,OE

#00144,2
U1_U13,OP,Q
U2,IP,D

#00145,2
U1_U14,OP,Q
U3,IP,D

#00146,2
U1_U15,OP,Q
U4,IP,D

#00147,2
U1_U16,OP,Q
U5,IP,D

#00148,4
U6_U6,OP,A
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,A
U6,OP,A
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,A

#00149,4
U6_U6,OP,B
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,B
U6,OP,B
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,B

#00150,4
U6_U6,OP,C
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,C
U6,OP,C
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,C

#00151,4
U6_U6,OP,D
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,D
U6,OP,D
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,D

#00152,6
U6_U6,IP,CLK
G3F25F367,OP,*
M3F25F367,IP,*
U6,IP,CLK
G3F25F367,OP,*
M3F25F367,IP,*

#00153,4
U6_U6,IP,RST
U6_LOGICSTATE#0163,OP,Q0
U6,IP,RST
LOGICSTATE#0163,OP,Q0

#00154,4
U6_U6,OP,E
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,E
U6,OP,E
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,E

#00155,4
U6_U6,OP,F
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,F
U6,OP,F
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,F

#00156,4
U6_U6,OP,G
U6_7SEG-MPX4-CC#015D,IP,G
U6,OP,G
7SEG-MPX4-CC#015D,IP,G

#00157,4
U6_U6,PS,SEGA
U6_U7,IP,D
U6,PS,SEGA
U7,IP,D

#00158,4
U6_U6,PS,SEGB
U6_U8,IP,D
U6,PS,SEGB
U8,IP,D

#00159,4
U6_U6,PS,SEGC
U6_U9,IP,D
U6,PS,SEGC
U9,IP,D

#00160,4
U6_U6,PS,SEGD
U6_U10,IP,D
U6,PS,SEGD
U10,IP,D

#00161,4
U6_U6,IP,LE
U6_LOGICSTATE#0162,OP,Q0
U6,IP,LE
LOGICSTATE#0162,OP,Q0

U6_U1_A1,6
U6_U1_A1,LBL
U6_U1_U9,IP,D0
U6_U1_U8,OP,Q0
U6_U1_U7,OP,Q0
U6_U1_U6,OP,Q0
U6_U1_U5,OP,Q0

U6_U1_B1,6
U6_U1_B1,LBL
U6_U1_U9,IP,D1
U6_U1_U8,OP,Q1
U6_U1_U7,OP,Q1
U6_U1_U6,OP,Q1
U6_U1_U5,OP,Q1

U6_U1_C1,6
U6_U1_C1,LBL
U6_U1_U9,IP,D2
U6_U1_U8,OP,Q2
U6_U1_U7,OP,Q2
U6_U1_U6,OP,Q2
U6_U1_U5,OP,Q2

U6_U1_D1,6
U6_U1_D1,LBL
U6_U1_U9,IP,D3
U6_U1_U8,OP,Q3
U6_U1_U7,OP,Q3
U6_U1_U6,OP,Q3
U6_U1_U5,OP,Q3

U6_U1_AEN,4
U6_U1_AEN,LBL
U6_U1_U10,OP,Q0
U6_U1_U13,IP,D
U6_U1_U5,IP,OE

U6_U1_BEN,4
U6_U1_BEN,LBL
U6_U1_U10,OP,Q1
U6_U1_U14,IP,D
U6_U1_U6,IP,OE

U6_U1_DEN,4
U6_U1_DEN,LBL
U6_U1_U10,OP,Q3
U6_U1_U16,IP,D
U6_U1_U8,IP,OE

U6_U1_CEN,4
U6_U1_CEN,LBL
U6_U1_U10,OP,Q2
U6_U1_U15,IP,D
U6_U1_U7,IP,OE

VCC,31
VCC,PR
U6_U6_#P,PP,V+
U1_#P,PP,V+
U6_U6_#P,PP,V+
U6_U1_#P,PP,V+
U6_U1_U10,IP,EN
U6_U1_U12,IP,CE
U6_U1_U12,IP,OE
U6_U1_U9,IP,EN
U6_U1_U1,IP,OE
U6_U1_U3,IP,OE
U6_U1_U4,IP,OE
U6_U1_U2,IP,OE
U6_U1_U1,IP,CE
U6_U1_U2,IP,CE
U6_U1_U3,IP,CE
U6_U1_U4,IP,CE
U6_U6,PP,VCC
U1_U10,IP,EN
U1_U12,IP,CE
U1_U12,IP,OE
U1_U9,IP,EN
U1_U1,IP,OE
U1_U3,IP,OE
U1_U4,IP,OE
U1_U2,IP,OE
U1_U1,IP,CE
U1_U2,IP,CE
U1_U3,IP,CE
U1_U4,IP,CE
U6,PP,VCC

GND,47
GND,PR
U6_U6_#P,PP,V-
U1_#P,PP,V-
U6_U6_#P,PP,V-
U6_U1_#P,PP,V-
U6_U1_U10,IP,ALL
U6_U1_U12,IP,RESET
U6_U1_U12,IP,LOAD
U6_U1_U9,IP,ALL
U6_U1_U1,IP,D0
U6_U1_U1,IP,D1
U6_U1_U1,IP,D2
U6_U1_U1,IP,D3
U6_U1_U2,IP,D1
U6_U1_U2,IP,D0
U6_U1_U3,IP,D1
U6_U1_U3,IP,D0
U6_U1_U4,IP,D0
U6_U1_U4,IP,D1
U6_U1_U4,IP,D2
U6_U1_U4,IP,D3
U6_U1_U3,IP,D2
U6_U1_U3,IP,D3
U6_U1_U2,IP,D2
U6_U1_U2,IP,D3
U6_U6,PP,GND
U1_U10,IP,ALL
U1_U12,IP,RESET
U1_U12,IP,LOAD
U1_U9,IP,ALL
U1_U1,IP,D0
U1_U1,IP,D1
U1_U1,IP,D2
U1_U1,IP,D3
U1_U2,IP,D1
U1_U2,IP,D0
U1_U3,IP,D1
U1_U3,IP,D0
U1_U4,IP,D0
U1_U4,IP,D1
U1_U4,IP,D2
U1_U4,IP,D3
U1_U3,IP,D2
U1_U3,IP,D3
U1_U2,IP,D2
U1_U2,IP,D3
U6,PP,GND

*GATES,0    

