LISA MODEL DESCRIPTION FORMAT 5.0
=================================
Design:   C:\PRODEV\Libs\DIGITAL\CMOS\40INV.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  09-Jul-96
Modified: 26/09/01

*PROPERTIES,1    
TGQ=?

*MAPPINGS,15,VALUE+VOLTAGE
4009+5V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=35n,  TDLHDQ=55n
4009+10V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=20n,  TDLHDQ=25n
4009+15V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=15n,  TDLHDQ=20n
4049+5V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=35n,  TDLHDQ=55n
4049+10V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=20n,  TDLHDQ=25n
4049+15V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=15n,  TDLHDQ=20n
4069+5V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=45n,  TDLHDQ=40n
4069+10V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=20n,  TDLHDQ=20n
4069+15V : SCHMITT=[NULL], TDHLDQ=15n,  TDLHDQ=15n
4584+5V : SCHMITT="D",   TDHLDQ=220n, TDLHDQ=220n
4584+10V : SCHMITT="D",   TDHLDQ=80n,  TDLHDQ=80n
4584+15V : SCHMITT="D",   TDHLDQ=70n,  TDLHDQ=70n
40106+5V : SCHMITT="D",   TDHLDQ=220n, TDLHDQ=220n
40106+10V : SCHMITT="D",   TDHLDQ=80n,  TDLHDQ=80n
40106+15V : SCHMITT="D",   TDHLDQ=70n,  TDLHDQ=70n

*MODELDEFS,0    

*PARTLIST,1    
U1,INVERTER,INVERTER,PRIMITIVE=DIGITAL,SCHMITT=<SCHMITT>,TDHLDQ=<TDHLDQ>,TDLHDQ=<TDLHDQ>,TGQ=<TGQ>

*NETLIST,2    
Y,2
Y,OT
U1,OP,Q

A,2
A,IT
U1,IP,D

*GATES,0  